‘26년도 여름철 안전 종합대책                운영계획

2026. 6

‘26년도 여름철 안전 종합대책 운영계획

1		추진 개요

□ 목적

ㅇ 예방 중심의 안전관리체계 고도화와 현장 중심의 선제적 대응을 통해 여름철에 발생하기 쉬운 각종 자연재난 및 안전사고 사전 예방

ㅇ 기후변화(폭염 및 극한호우 등) 대비 선제적 안전관리 강화 및 신속한 복구태세 확립

□ 기간 및 대상

ㅇ (대책기간) 2026. 6. 1 ~ 2026. 10.15 (4.5개월)

ㅇ (대    상) 사업장 본사 1개소 (상주 수급사 포함)

□ 중점 추진사항

① (폭염대책) 폭염으로 인한 온열질환 예방조치 및 상황관리체계 구축

② (안전대책) 풍수해 피해 최소화를 위한 시설 안전점검 및 대응체계 구축

2		추진계획 및 행정사항

□ (폭염대책) 폭염으로 인한 온열질환 예방조치 및 상황관리체계 구축

< 최근 5년간 폭염특보 현황 > … ‘24년 폭염특보 총 59일

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	평균
폭염주의보	16일	19일	18일	22일	29일	20.80일
폭염경보	5일	18일	6일	16일	30일	23일
계	21일	37일	24일	38일	59일	35.8일

ㅇ (폭염일수) 평년 폭염일수*는 11일, 최근 10년간 폭염일수는 18.4일로 지속적으로 증가

‘25년은 29.7일로 역대 3위 기록 (*폭염일수 : 일 최고 기온이 33°C 이상인 날의 수)

ㅇ (폭염 기상특보체계 개편) 현행 폭염특보 2단계(주의보_경보)체계에서 폭염중대경보를 추가한 3단계 체계(폭염주의보_폭염경보_폭염중대경보**)로 개편(’26.06.01)

**폭염중대경보 : 체감온도 35°C 이상이 2일 이상 관측된 지역 중, 하루 이상 체감온도 38°C 이상 또는 최고기온 39°C 이상 예상 시 발령

ㅇ 폭염특보 단계별 행동요령 게시 및 시설점검(냉방기 등)을 통한 직원 안전 확보

	< 폭염특보 단계 및 행동요령 >
ㅇ 폭염 단계별 작업중지 권고사항 준수(고용노동부, 안전보건공단, 질병관리청 권고)

ㅇ 온열질환 예방 및 응급조치

- 기상상황 확인하여 근로자에게 폭염정보 제공(기상청 홈페이지, 앱 활용)

- 온·습도계 비치하여 체감온도 측정 및 조치사항 기록

- 온열질환 예방 5대 기본수칙 준수 상황 수시 점검

연번	필요사항	예방조치 행동요령
1	물	ㅇ 시원하고 깨끗한 물 제공
2	바람·그늘	ㅇ 실내·옥외작업 시 (이동식 에어컨, 사업용 선풍기 등 냉방·통풍장치 및 그늘막 설치 ㅇ 작업시간대 조정 등 폭염 집중 시간대 노출 최소화
3	휴식	ㅇ 작업장소와 가까운 곳에 휴게시설 설치 ㅇ 체감온도 31℃ 이상 폭염작업 시 적절한 휴식 ㅇ 체감온도 33℃ 이상 폭염작업 시 매 2시간 이내 20분 이상 휴식 ㅇ 체감온도 35℃ 이상 폭염작업 시 매시간 이내 15분씩 그늘(휴식공간)에서 휴식 ㅇ 체감온도 38℃ 이상 폭염작업 시 재난 및 안전관리 등에 필요한 긴급조치 작업 외 옥외작업 중지
4	보냉기구	ㅇ 냉각조끼 등 개인보냉장구 지급(해당 내용 검토 중)
5	응급조치	ㅇ 온열질환자·의심자가 의식이 없는 경우 즉시 119 신고 ㅇ 의식이 있는 경우 응급조치 후 증상 개선 없을 시 119 신고

ㅇ 행정사항

- 온·습도계 설치 및 체감온도 기록 보관(해당 연도 말까지 보관)

- 온열질환 예방교육 및 응급조치 요령 안내

- 온열질환 예방물품 수요조사 및 지원

- 폭염 5대 기본수칙 자율점검표에 의한 일일점검 실시

- 중대재해처벌법과 연계하여 집중 예방관리

□ (안전대책) 풍수해(태풍･호우 등) 피해 최소화를 위한 시설 안전점검 및 대응체계 구축

ㅇ 풍수해로 인한 위기형태 식별

재해유형	유해·위험요인
홍수·침수	ㅇ 배수로 정비 미비로 인한 건물 및 지하구조 물 침수 ㅇ 하천 인근에서 작업 중 집중(극한)호우로 빠르게 불어난 급류에 휩쓸림
감전	ㅇ 태풍으로 무너진 전주, 전선 등에 감전 ㅇ 젖은 손으로 전기·기계기구 취급 중 감전 ㅇ 누전차단기, 접지상태 불량에 따른 감전
붕괴·매몰	ㅇ 토사유실 또는 지반약화로 인한 붕괴 사고 ㅇ 배수불량으로 인한 옹벽 및 석축 붕괴
전도·낙하	ㅇ 각종 시설물, 표지판 비래·낙하, 자재 등의 넘어짐 ㅇ 인양작업 중 강풍에 따른 장비 넘어짐 또는 낙하물 발생

ㅇ 풍수해 단계별 대책

단계		안전관리 이행수칙
예방· 대비	비상연락체계 구축, 사전 안전점검 및 재난대응 훈련 강화	ㅇ 사전 피해예방 대책 및 유관기관(병원,소방서 등) 연락망 구축 ㅇ 근로자 대피로 확보, 비상용 수방 자재·장비 확보 후 비치 ㅇ 전기기계·기구의 접지상태 등 위험지역 사전 안전점검 실시 ㅇ 재난대응 훈련(차수판 설치 훈련 등) 실시 ㅇ 맨홀 및 야외 배수시설 관리상태 점검 등
대응	근로자 임시 대피 및 외부작업 중지	ㅇ 기상 상황 모니터링 : 기상청 특보 등 실시간으로 감시하고 상황 전파 ㅇ 저지대·상습침수지역 근로자 임시 대피, 유리창/가설구조물 인근 등 위험장소 접근통제 및 구조물 등은 단단히 고정 ㅇ 지붕 위 등 떨어질 위험이 있는 외부작업 중지 ㅇ 젖은 손으로 전기계기구, 전선 등 접촉 금지
복구	피해복구 작업 시 안전관리 철저	ㅇ 침수 등 손상된 기계·설비 점검 시 사전 전원 차단 조치 ㅇ 수해복구 등 고소작업 시 작업 발판·안전난간 설치, 개인보호구 착용

ㅇ 행정사항

- 풍수해 대비 사업장 자율점검표에 의한 일일점검 실시

- 중대재해처벌법과 연계하여 집중 예방관리

3		향후 계획

□ 기상이변(극한호우 등)에 따른 재난 대비책 보강

□ 여름철 자연재난 대비 안전대책 주기적 모니터링

□ 재난·안전 위기대응 매뉴얼 고도화