{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["국비보조 및 정부보조사업 현황(17년)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"국비보조 및 정부보조사업 현황(17년)","index":0,"n_rows":24,"n_cols":3,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2]]}
["국비보조 및 정부보조사업 현황"]
[]
["사업명","사업내용","*예산(천원)"]
["APR1400 시장다변화를 위한 핵심기술개발","- 국제원자력 기술요건 충족 설계요건 검토 및 기본설계 개발",676105]
["사용후핵연료 관리 표준화 시스템 예비모델 개발","- 사용후핵연료 표준화 용기, 시설, DB 개발 사전개념 도출\n- 예비타당성조사 요구서, 과제보고서 작성 등",0]
["SFR 원형로 BOP계통 종합설계","- SFR원형로 BOP 계통특정설계 및 안전성분석보고서 제출\n- SFR원형로 NSSS 계측제어계통 특정설계 및 안전성분석보고서 제출",1108854]
["APR1400시장 다변화를 위한 핵심기술개발(SD)","- 유럽요건 충족 계측제어계통 최적 기본설계 보완\n- APR1400  유럽사업자 인증 취득을 위한 심사질의에 대한 답변",101760]
["원자로건물 피동냉각계통 개념설계 개발","- 혁신적 안전 경수로에 적용 가능한 자연력에 의해 작동하는 PCCS 개념설계 개발 및 무전원ㆍ무동력의 PMCCS 개념개발\n- 원자로건물 피동안전계통의 통합 적용 개념 배치 개발 및 APR+ 중대사고대응을 위한 PCCS 기본설계 및 배치",620400]
["원전광역화재를 고려한 정량적 화재영향평가 기술개발","- 설계요건, 모델링 표준절차, 화재재해분석 항목, 전기회로 분석 방법 표준화, 구조물 건전성 평가방법론, 광역화재 설계요건 개발",909960]
["원자력 구조물의 구조물-지반-구조물의 상호작용을\n 고려한 지진응답해석 기술개발","- 원전시설물의  구조물-지반-구조물 상호작용 영향성 평가 기초연구, 원전시설물의 구조물-지반-구조물 상호작용 해석범위 설정\n- 해석범위로 설정된 Power Block에 대한 해석모델 작성 및 해석 및 원전설계 분야로 전파 및 해석기술 적용을 위한 실무 가이드라인 제시",32340]
["원전-신재생 연계 복합발전 기반조사 및 단지설계 기술개발","- 고리원전 안전기준 분석 및 단일계통 접속을 위한 안전성 및 설계기술 개발\n- 원전안전 위해 요인 평가, 군 레이다 전파환경 분석, 환경영향 요인 조사 및 분석",267781]
["원전 매설배관의 부식결함탐상을 위한 비접촉 간접검사기술개발","- 매설배관 부식 및 코팅 결함부 탐지를 위한 3D 모델링 연구\n- 발전소 내 토양환경 변화 및 간섭전류를 고려한 매설배관 3D 모델의 부식 및 코팅 결함부 위치추적 기술개발",0]
["원전 부품설비 인검증 기술교육 프로그램 개발","- 교육대상기관 수요 조사 및 선진 교육 프로그램 사례 조사\n- 교육 프로그램 및 교육교재 개발 및 교육 시행 및 피드백 분석, 개선 시행",131510]
["10MW급 연소후 건식 CO2 포집플랜트 운영을 통한 CO2 포집기술 상용패키지 개발","- 10MW급 건식 CO2 포집공정 개선 및 FEED 설계 및 기본설계 패키지 작성\n- 100만톤급 건식 CO2 포집공정 기본설계 패키지 작성",88160]
["무붕산 운전 계통설계 기술 및 적합소재 선정 기술개발","- 무붕산운전 원자로 계통설계 기반기술 개발\n- 무붕산 운전 노심제어 및 관리 기술개발",508869]
["중대사고 설계 적용을 위한 상부탑재형 노내계측계통 및 내장형 제어봉구동장치 개발","- 원자로상부탑재형 노내계측계통(Top-Mounted In-Core Instrumentation, TM-ICI) 요소기술 개발\n- 중소형원자로에 적용할 수 있는 원자로 내장형 제어봉구동장치(In-Vessel CEDM, IV-CEDM) 설계기술개발",1187566]
["SFR 원형로 NSSS 계측제어계통 특정설계","- SFR원형로 NSSS 계측제어계통 예비특정설계 및 사전안전성분석보고서 제출",85780]
["원전 중대사고 진입 예방을 위한 DEC 대처기술 개발","- 심층방어 능력강화를 위한 설계확장조건 대처기술개발을 최종목표로 확대설계조건 사건 분류 및 설계목표개발\n- 확대설계조건 평가를 위한 통합안전해석코드 개발, 확대설계조건 안전해석방법론 개발 및 확대설계조건 대처방안 기술을 개발",797620]
["10MW급 연소후 습식아민 CO2 포집기술 상용패키지 개발","- 10 MW급 포집공정과 압축/액화공정 연계 기본설계, 신흡수제 개발을 위한 기존 0.1 MW 포집설비 운전 \n- 공정 개선 사항 (MVR) 도입을 위한 기전분야 상세 설계, 100 MW급 포집/압축/액화공정 상용패키지화",86000]
["중대사고 종합해석코드 개발 및 해석체계 구축","- 개별해석 모듈 선응평가 및 유효성 검증\n- 해석코드 통합체계 성능 평가 및 유효성 검증",56722]
["설계기준초과지진시 재질열화 고려 가동원전\n 주요기기 결함안전성 평가기법 개발 및 모사실험 검증  ","- 설계기준초과지진 하의 결함안전성 평가 기법 및 절차 개발 및 열화재료 물성평가 및 모사시편 실험을 통한 평가 기법 검증\n- 설계기준초과지진 하의 가동원전 열화기기 건전성 평가 현장 적용기술 및 절차 개발",28963]
["CCS 통합실증을 위한 중규모 저장연계 연소후 습식 CO2 포집기술 고도화","- 10 MW급 CO2 포집공정 에너지 저감을 위한 공정개선 기본설계\n- 150 MW급 CO2 포집 통합공정 FEED 설계 등",0]
[]
["* 배정된 직접경비 기준"]